**宜昌市中级人民法院**

**询**

**价**

**文**

**件**

项目名称：电动自行车充电停车雨棚

采购编号：CG-JZ-2022031

**2022年9月**

目 录

[第一章 采购公告 3](#_Toc39906239)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc39906240)

[第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准 5](#_Toc39906241)

[第四章 采购项目技术规格、参数及要求 5](#_Toc39906242)

[第五章 响应文件格式要求 7](#_Toc39906243)

[附件一：封面 8](#_Toc39906244)

[附件二:目录 9](#_Toc39906245)

[附件三、询价响应函 10](#_Toc39906246)

[附件四：货物、服务清单 11](#_Toc39906247)

[附件五： 法定代表人授权书 13](#_Toc39906248)

第一章 采购公告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: | 电动自行车充电停车雨棚 | 采购编号 | CG-JZ-2022031 |
| 投标截止时间: | 2022年9月20日9时00分 | 项目开标时间: | 2022年9月20日9时00分 |
| 获取招标（谈判、询价）文件开始时间: | 2022年9月14日 | 获取招标（谈判、询价）文件结束时间: | 2022年9月20日9时00分 |
| 采购人的采购需求: | 电动自行车充电雨棚。（详见《询价文件》） |
| 预算金额(元) | 26000 |
| 投标人的资格要求: | 1.具有独立承担民事责任的能力。具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。2．具有履行合同所需的设备和专业技术能力。3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章）。4. 本项目不接受联合体投标。 |
| 开标地点: | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院办公大楼910室 |
| 招标（谈判、询价）文件售价: | 0 (元) |
| 获取招标（谈判、询价文件）的地点: | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn，“本院公告”栏目内。 |
| 获取招标（谈判、询价）文件的方式: | 网站自行下载、打印 |
| 投标文件递交地点： | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院办公大楼910室 | 联系人及联系电话： | 李峻峰18986800707 |
| 公告发布媒介 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |
| **其他事项:** | 1. 报名。本项目无须书面报名。为了解参加人基本情况，请将报名人基本信息通过手机短信发往：18986800707即可。

短信内容格式为：电动自行车充电停车雨棚，XXXX公司报名，联系人XXX，联系电话XXXXX。注意，公司名称必须与营业执照一致。二、标书制作1.请认真阅读《询价文件》，按照要求提供相关资料。2.标书密封递交。 |
| 公告发布时间 | 2022年9月14日 |

# 第二章 供应商须知

| **序列号** | **条款名称** | **编列内容规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电动车自行车充电停车雨棚 |
| 2 | 采购人 | 采购人：湖北省宜昌市中级人民法院联系人：李峻峰（18986800707） |
| 3 | 投标人资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。2．具有履行合同所需的设备和专业技术能力。3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章）。4. 本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 信息公告媒体 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2022年9月20日9时00分 |
| 6 | 询价时间、地点 | 询价时间：2022年9月20日9时00分询价地点: 湖北宜昌市中级人民法院（发展大道52号）办公大楼910会议室 |
| 7 | 询价小组的组建及询价专家的确定方式 | 询价小组由本院共3人组成。 |
| 8 | 响应文件份数 | 响应文件一式两份（正本一份，副本一份），供应商应将报价函等相关材料装订成册并加盖公司印章、密封，否则响应文件将不予接收。 |
| 9 | 询价服务费 | 无。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，评审现场由采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的主体信用记录。 |

# 第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。具有履行合同所需的设备和专业技术能力。 |
| 信用记录 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（截图、打印加盖公章） |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照等一致 |
| 响应文件 | 按招标文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
| 报价 | 只有一个有效报价且未超过项目预算金额 |
| 采购响应 | 满足采购需求所规定的全部内容。 |
| 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
| 其它 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效投标。

1.响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应文件要求的无效文件：

1）未按照规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

**第四章 采购项目技术规格、参数及要求**

一、预算金额：26000元。

二、采购明细及要求。

1.停车雨棚尺寸：15米×3米 × 2米（宽 ×深 × 后口高）钢膜结构雨棚。

2. 膜材选用白色PVDF国产膜材。

3.选用钢材均需Q235钢板主件加工（符合GB8162—87）。

4.与膜材连接的所有张拉板均选用钢板镀锌制作，索节头选用不锈钢制作。

5.材料进场时，施工方需提供相关材料出厂合格证，以及符合报价单所陈述材料型号的相关文件及说明。

6. 本报价需包含管理费，税费，以及施工人员保险费。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目名称 | 用料及制作工艺说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 |
| 施工费 |
| 　1 | 开槽 | 原地面砖保护性拆除，人工挖掘20CM\*20CM沟渠。 | 米 | 10 | 　 |  |
| 　2 | 户外线缆预埋 | 地面线缆固定，预埋。主电箱内架设独立空开，线路链接。设备另计。 | 米 | 10 | 　 |  |
| 　3 | 基坑挖掘 | 原地面大理石保护性拆除，人工挖掘50\*50现浇基坑。雨棚钢结构安装完毕，原地面大理石需复原铺贴。 | 个 | 3 | 　 |  |
| 　4 | 现浇 | 水泥砂浆现浇固定预埋件。含材料，预埋件，及人工。 | 个 | 3 | 　 |  |
| 　5 | 沟渠回填 | 线缆沟渠回填，原地面大理石复位铺贴。 | 米 | 10 | 　 |  |
| 　6 | 雨棚安装 | 雨棚金属钢结构固定安装，顶面软膜安装固定。 | 项 | 1 | 　 |  |
| 设备·材料费 |
| 　7 | 户外电缆 | 国标户外电缆，5芯10平方。 | 米 | 15 | 　 |  |
| 　8 | 电路配件 | 品牌空气开关，固定卡，桥架等，需按照询价方要求，相关配件按照至指定位置。 | 项 | 1 | 　 |  |
| 　9 | 软膜材料（PVDF） | PVDF纤维膜材（含损耗），PVDF材质，含配件：螺栓，压条，镀锌，铝条模压板等。膜体裁剪均符合膜结构工程技术规范。防腐处理，底漆+面漆。 | 平方 | 15 | 　 |  |
| 　10 | 钢结构 | 主体钢架：H钢6MM厚280 X 100 X 5.5，前口中间形条89\*2.75mm，制作，加工，弯管含除锈及辅材。 | 根 | 3 | 　 |  |
| 　11 | 基坑配件 | 螺栓每套6支，基础板12个厚，300✘500@。 | 套 | 3 | 　 |  |
| 　12 | 智能IC卡插座 | IC卡预付费智能插座。过载断电，充满自停，断电记忆等功能。需提供相应培训及说明书。 | 个 | 15 | 　 |  |
| 　13 | 台阶缓坡 | 钢构雨棚所在位置有部分台阶区域，需制作深度20CM，高度10CM钢制缓坡。内部支撑结构为50镀锌角铁，外部为不锈钢板。 | 米 | 5 | 　 |  |
| 其 它 |
| 　14 | 措施费 | 吊机，脚手架，运费 | 项 | 1 | 　 |  |
| 　15 | 场地清理 | 建筑垃圾外运。 | 项 | 1 | 　 |  |
| 16 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 17 | 所报价格汇总 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、 分项报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、税费等其它相关费用。

3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

4、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

#

# 第五章 响应文件格式要求

响应文件按以下顺序装订成册，一式二份（正、副本）。

1. 封面（见附件一）；
2. 询价响应函(见附件二);
3. 供货服务清单（见附件四）;
4. 工商营业执照复印件（加盖公章）；
5. 法定代表人授权书（见附件五）；
6. 主体信用记录查询打印件（加盖公章）。

## 附件一：封面

 **（ ）本**

**湖北省宜昌市人民法院采购**

**询价响应文件**

**项 目 编 号：**

**项 目 名 称：**

**供应商名称 ：**

**日 期 ：**

## 附件二:目录

**目 录**

1、询价响应函

2、供货、服务清单；

3、工商营业执照（或社会信用代码证）

4、法定代表人授权书；

5、主体信用记录查询打印件（加盖公章）；

## 附件三、询价响应函

询价响应函

湖北省宜昌市中级人民法院：

        （供应商全称）授权 （全权代表姓名） （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 询价有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部响应文件，包括正本壹份，副本壹份。

我方已仔细研究了该项目询价的全部内容，在此，授权代表郑重承诺如下：

1、项目名称：

询价总报价人民币大写：        （¥        ）。

2、严格按询价公告的要求和询价时的书面承诺履行合同责任和义务。

3、同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据、情况和技术资料，并保证所有数据、情况和资料的真实可靠。

4、我方已详细审阅全部询价文件，包括其澄清、答疑、修改等补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这些文件内容有不明确及误解的权力。

5、完全理解并同意贵方有权对未成交供应商不作任何解释。

6、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

 电话传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年  月   日

## 附件四：货物、服务清单

货物、服务清单

项目名称：电动自行车充电停车雨棚

项目编号：CG-JZ-2022031

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目名称 | 用料及制作工艺说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 |
| 施工费 |
| 　1 | 开槽 | 原地面砖保护性拆除，人工挖掘20CM\*20CM沟渠。 | 米 | 10 | 　 |  |
| 　2 | 户外线缆预埋 | 地面线缆固定，预埋。主电箱内架设独立空开，线路链接。设备另计。 | 米 | 10 | 　 |  |
| 　3 | 基坑挖掘 | 原地面大理石保护性拆除，人工挖掘50\*50现浇基坑。雨棚钢结构安装完毕，原地面大理石需复原铺贴。 | 个 | 3 | 　 |  |
| 　4 | 现浇 | 水泥砂浆现浇固定预埋件。含材料，预埋件，及人工。 | 个 | 3 | 　 |  |
| 　5 | 沟渠回填 | 线缆沟渠回填，原地面大理石复位铺贴。 | 米 | 10 | 　 |  |
| 　6 | 雨棚安装 | 雨棚金属钢结构固定安装，顶面软膜安装固定。 | 项 | 1 | 　 |  |
| 设备·材料费 |
| 　7 | 户外电缆 | 国标户外电缆，5芯10平方。 | 米 | 15 | 　 |  |
| 　8 | 电路配件 | 品牌空气开关，固定卡，桥架等，需按照询价方要求，相关配件按照至指定位置。 | 项 | 1 | 　 |  |
| 　9 | 软膜材料（PVDF） | PVDF纤维膜材（含损耗），PVDF材质，含配件：螺栓，压条，镀锌，铝条模压板等。膜体裁剪均符合膜结构工程技术规范。防腐处理，底漆+面漆。 | 平方 | 15 | 　 |  |
| 　10 | 钢结构 | 主体钢架：H钢6MM厚280 X 100 X 5.5，前口中间形条89\*2.75mm，制作，加工，弯管含除锈及辅材。 | 根 | 3 | 　 |  |
| 　11 | 基坑配件 | 螺栓每套6支，基础板12个厚，300✘500@。 | 套 | 3 | 　 |  |
| 　12 | 智能IC卡插座 | IC卡预付费智能插座。过载断电，充满自停，断电记忆等功能。需提供相应培训及说明书。 | 个 | 15 | 　 |  |
| 　13 | 台阶缓坡 | 钢构雨棚所在位置有部分台阶区域，需制作深度20CM，高度10CM钢制缓坡。内部支撑结构为50镀锌角铁，外部为不锈钢板。 | 米 | 5 | 　 |  |
| 其 它 |
| 　14 | 措施费 | 吊机，脚手架，运费 | 项 | 1 | 　 |  |
| 　15 | 场地清理 | 建筑垃圾外运。 | 项 | 1 | 　 |  |
| 16 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 17 | 所报价格汇总 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、 分项报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、税费等其它相关费用。

3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

4、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

 供货商名称(盖章):

 授权代表人签字：

 日期：

## 附件五： 法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

湖北省宜昌市中级人民法院：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期： 年 月 日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明复印件（正面） （粘贴处） | 委托人身份证复印件（正面） （粘贴处） |